**Załącznik nr 1**

Zamawiający:

**Pabianickie Centrum Medyczne Sp. z o. o.**

**ul. Jana Pawła II 68**

**95-200 Pabianice**

DANE WYKONAWCY/WYKONAWCÓW W PRZYPADKU OFERTY WSPÓLNEJ

Nazwa ……………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…....………

Adres: ul .………………..………………………………………………………………………………….…………….……………..………….…..…..

Kod pocztowy: …………….…………………………….……… miejscowość: ……………………….…………..………..…..………..….…

REGON: .................................................………………………………………………………………….………………….....................

NIP: .....................................................................................................................................................................

|  |
| --- |
| **KOMPLETNY MORCELATOR DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ WRAZ AKCESORIAMI – 1 KPL.** |
| **L.P.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **WYMAGANE** | **OFEROWANE** |
| **KOMPLETNY MORCELATOR DO ZABIEGÓW LAPAROSKOPII GINEKOLOGICZNEJ – 1 KPL.** |
| **1.** | Zestaw kompletnego morcelatora do ekstrakcji narządów podczas zabiegów laparoskopii ginekologicznej – 1 szt. | **TAK** |  |
| **2.** | Minimalny zakres pracy morcelatora: 100-1000 obr./min. | **TAK** |  |
| **3.** | Motor umieszczony w rękojeści z możliwością odłączenia | **TAK** |  |
| **4.** | Montowanie motoru zatrzaskowo w rękojeści perforowanej dla lepszego chłodzenia motoru podczas pracy oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci nakrętki dociskowej  | **TAK** |  |
| **5.** | Otwór w osi narzędzia pozwalający na wprowadzenia narzędzi endoskopowych o śr. do 10mm, zabezpieczony 2 uszczelkami zabezpieczającymi przed utratą odmy w trakcie pracy z narzędziami  | **TAK** |  |
| **6.** | Płaszcz zabezpieczający nóż przed nieumyślnym skaleczeniem pacjenta lub personelu medycznego | **TAK** |  |
| **7.** | Jednostka sterująca z przyciskami na panelu przednim oraz wyświetlaczem pokazującym aktualne parametry pracy | **TAK** |  |
| **8.** | Przyciski jednostki sterującej z opcją podświetlenia podczas aktywacji | **TAK** |  |
| **9.** | Jednostka sterująca wyposażona w złącza do motoru oraz włącznika nożnego - minimalny moment obrotowy – 80 Ncm  | **TAK** |  |
| **10.** | Sterowanie pracy morcelatora za pomocą włącznika nożnego | **TAK** |  |
| **11.** | Automatyczne tryby pracy i zakresy pracy: wolny - 100-400 obr./min; średni - 300-700 obr./min; szybki - 500-1000 obr./min oraz moduł pozwalający na sterowanie obrotami w zakresie 50-1000 obr./min. w sposób płynny w zależności od siły nacisku na włącznik nożny | **TAK** |  |
| **12.** | Nóż o średnicy 15mm wraz z bezpieczną osłoną noża oraz obturatorem śr.15mm – 1 szt. | **TAK** |  |
| **13.** | Narzędzie laparoskopowe, grasper agresywny 2 x 3 zęby, dł. branszy roboczej 25 mm, do wyciągania preparatów, obie bransze ruchome, ostre, narzędzie 4-częściowe, wkład wkręcany w tubus na gwint a całość mocowana do rękojeści w systemie kulkowym z nakrętką dociskową, rękojeść powiększona w stosunku do standardowej z blokadą oraz sprężyną rozwierającą, śr.10mm, dł. 330mm – 1 szt.  | **TAK** |  |
| **14.** | Spray do czyszczenia motoru oraz rękojeści wraz z niezbędnymi adapterami – 1 kpl. | **TAK** |  |
| **15.** | Uszczelka do morcelatora, dedykowana do wszystkich oferowanych średnic noży - 5 szt. | **TAK** |  |
| **16.** | Uszczelka silikonowa do narzędzi używanych wraz z morcelatorem - 10 szt. | **TAK** |  |
| **17.** | Kompletny kontener do sterylizacji i przechowywania narzędzi chirurgicznych. W komplecie znajdują się: wanna aluminiowa pełna (nieperforowana), z rączkami do transportu blokującymi się pod kątem 90 stopni oraz okienkami na tabliczki informacyjne; pokrywa aluminiowa perforowana z 2 metalowymi klamrami zamykającymi kontener. Kolor pokrywy do wyboru przez Zamawiającego na etapie realizacji zamówienia z co najmniej następujących kolorów: srebrny, niebieski, czerwony, żółty, zielony, czarny. Wymiary kontenera: 465x280x100mm – 1 szt. | **TAK** |  |
| **18.** | Sito-kosz dedykowany przez Producenta do oferowanego kontenera do sterylizacji narzędzi chirurgicznych, druciany, z rączkami do transportu chowanymi do wewnątrz kosza, wymiary 405x255x50mm – 1 szt. | **TAK** |  |
| **19.** | Mata silikonowa typu „jeżyk” do sito-kosza z poz. 20, wymiary 380x220mm – 1 szt. | **TAK** |  |

**WYMAGANIA DODATKOWE DOT.OFEROWANEGO SPRZĘTU.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Wymogi** | **Wypełnia Oferent** |
| **1.** | Sprzęt w całości fabrycznie nowy, rok produkcji nie wcześniej niż 2023 r. | **TAK** |  |
| **2.** | Gwarancja min. 24 miesiące | **TAK** |  |
| **3.** | Próbki oferowanych produktów do każdej pozycji, na Żądanie Zamawiającego, po otwarciu ofert przetargowych. | **TAK** |  |

**Nie spełnianie jednego lub więcej z wymogów z tabeli powoduje odrzucenie oferty!**